Density sensor pin wiring

* **VL53L1X:**
  + **VCC** → **3.3V**
  + **GND** → **GND**
  + **SDA** → **A4**
  + **SCL** → **A5**
* **MPU6050:**
* **VCC** → **3.3V**
* **GND** → **GND**
* **SDA** → **A4**
* **SCL** → **A5**